**商业级千兆环网2光4电光纤交换机**

****

****

此款工业级千兆环网光纤交换机，支持 1 个 100Base-T/1000Base-TX **+** 3 个 10Base-T/100Base-TX 电口和 2 个 1000Base-FX 光口。该产品符合 FCC、CE 标准，采用无风扇、低功耗、工业级设计，能够适应-15~65℃的工作温度范围的恶劣工作环境，以便能够满足各种工业现场的要求，为您的以太网连接提供经济的解决方案。

****

◎支持2个10/100/1000M Base-Fx光口，1 个G1:10/100/1000 **+** 3个10/100M自适应电口

◎支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3z 存储转发方式

◎支持星型、链型、自愈环等多种组网方式

◎支持基于端口的VLAN、IEEE802.lqVLAN，有效隔离网络冲突，隔离广播包，具备广播风暴防止功能

◎支持IGMP Snooping，有效过滤多播包

◎支持冗余环网保护RSTP、STP、WTRing（WTReal-TimeRing）等，自愈保护时间<20ms

◎支持WEB、Telnet、SerialConsole网管系统，功能强大，方便管理和维护



|  |  |
| --- | --- |
| **行业标准** | 标 准： IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 、IEEE802.3z、TS-1000std.version 2流量控制：IEEE802.3x 、Back Pressure |
| **接口** | 千兆光口：1000Base-FX，接口 SC/ST/FC 可选百兆电口：10Base-T/100Base-TX，RJ45，自动流速控制，全/半双工模式和 MDI/MDI-X 自动侦测千兆电口：100Base-T/1000Base-TX，RJ45，自动流速控制，全/半双工模式和 MDI/MDI-X 自动侦测 |
| **交换属性** | 传输方式：存储转发百兆转发速度：148810pps缓存大小：0.7Mbits MAC地址表：1K交换时延：<10μs |
| **指示灯** | 电源指示灯：PWR光口连接状态指示灯：G2、G3系统指示灯：run |
| **传输距离** | 双绞线：100M（标准 CAT5/CAT5e 线缆）光纤：多模850nm/2Km 多模1310nm/2Km/5Km单模1310-1550nm 20/40/60/80/100Km |
| **电源** | 输入电压：12V DC功耗：整机功耗≤10.0W 过载保护：支持反接保护：支持冗余保护：支持 |
| **工作环境** | 工作温度：-15～65℃ 存储温度：-45～85℃相对湿度：5%~95%（无凝露） |
| **机械结构** | 外壳：IP40防护等级，波纹式高强度金属外壳安装：DIN卡轨式安装尺寸（长×宽×高）：168mm×120mm×40mm重量：0.65KG |
| **质保** | 质保五年 |
| **认证** |  CE、FCC、RoHS、MA、CNAS、IOS9001 |

****

