**QSFP-100G-CLR4**

| **项目** | **指标值** |
| --- | --- |
| **基本信息** |
| 模块名称 | QSFP-100G-CLR4 |
| 部件编码 | 02311MNP |
| 型号 | QSFP-100G-CLR4 |
| 封装 | QSFP28 |
| 接口标准 | 100GBASE-CLR4（非标） |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C～70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 单模（G.652）光纤：2km |
| **发送端光参数** |
| 中心波长 [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
| 最大发送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小发送光功率 [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| **接收端光参数** |
| 接收灵敏度 [dBm] | -10.7dBm |
| 过载光功率 [dBm] | 2.5dBm |